Výzva na predloženie cenovej ponuky

Názov zákazky: Meracie zariadenie - PHZ

Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov Stredná odborná škola drevárska a stavebná

IČO 00891835

Zadávateľ nie je platca DPH

Adresa SNP 1642, 02302 Krásno nad Kysucou, SK

Kontaktná osoba PaedDr. Ján Palko , +421905 850 152, palko@sosdskrasno.sk

Informácie o zákazke

Typ zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou podľa §117 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení

niektorých zákonov.

Typ aukcie: Bez elektronickej aukcie

Zákazka bude ukončená a vyhodnotená po uplynutí lehoty na prekladanie ponúk bez následnej

elektronickej aukcie.

Predpokladaná hodnota: neuvedené

Predpokl. obdobie

realizácie: 10 -11 /2020

Lehota na predkladanie

ponúk: do 5.10.2020 do 12:00

Spôsob predkladania ponúk:

Do zákazky sa môžete prihlásiť prostredníctvom portálu TENDERnet po kliknutí na tento odkaz:

https://www.tendernet.sk/zakazka?cqKvs0doB8NzL-F1J0SSbAY

Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku.

Ponuky predložené inak ako v systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované.

Spôsob návrhu zmluvy: Bez návrhu zmluvy, formou objednávky

Anonymná zákazka: Počas plynutia lehoty na predkladanie ponúk obstarávateľ nevidí informácie o predložených ponukách

Opis zákazky

Oblasť Stroje, zariadenia, nástroje, náradie

Podoblasť Prístroje na meranie

Táto zákazka je vytvorená za účelom zistenia predpokladanej hodnoty zákazky na dodanie tovaru / zabezpečenie služieb / vykonanie

stavebných prác ku zákazke "Meracie zariadenie - PHZ" . Tento prieskum trhu nevedie k uzatvoreniu odberateľsko-dodávateľského vzťahu

a slúži zadávateľovi zákazky len na informatívne účely. Vzhľadom na uvedenú skutočnosť, zadávateľ nie je povinný oznamovať

záujemcom výsledky prieskumu trhu. Dodávateľ bude vysúťažený v riadnom prieskume trhu, ktorý bude zadaný neskôr podľa možností

zadávateľa zákazky.

Položky zákazky

P.Č. Názov položky / Špecifikácia Množstvo

Meracie zariadenie Vernier 1,000 ks

1

LabQuest 2 - interfejsová jednotka ovládaná dotykovou

obrazovkou (3x BTA, 2x BTD, 1x USB vstup, USB pripojenie k

počítačom a Bluetooth 4.0 pripojenie k mobilným zariadeniam,

zabudovane senzory, WiFi, GPS a ďalšie funkcie) 4 ks

Nabíjací stojan pre 4 ks LabQuest 2 - 1 ks

Logger Pro 3 - trvalá multilicencia pre celú školu (softvér na

zber a vyhodnocovanie údajov z experimentov na počítačoch

Windows a MAC 1 ks

LabQuest Viewer - trvalá multilicencia pre celú školu (softvér na

zobrazovanie a ovládanie interfejsu LabQuest 2 na počítačoch

Windows a MAC) - 1 ks

Vápniková ión-selektívna elektróda - 1 ks

Vápnikový štandard (vysoký) pre ISE - 1ks

Vápnikový štandard (nízky) pre ISE 1 ks

Senzor plynu CO2 - 2 ks

Kolorimeter - 2 ks

Senzor vodivosti vodných roztokov - 2ks

Amóniová ión-selektívna elektróda 1 ks

Amóniový štandard (vysoký) pre ISE - 1 ks

Amóniový štandard (nízky) pre ISE -1ks

Dusičnanová ión-selektívna elektróda -1ks

Dusičnanový štandard (vysoký) pre ISE - 1ks

Dusičnanový štandard (nízky) pre ISE -1 ks

Senzor plynu O2 - 2ks

Optický senzor rozpusteného kyslíka - 1ks

pH sensor Vernier 4 ks

Odkladací roztok pre pH senzor - 1ks

Kapsle s pH puframi 10x (4, 7 a 10 pH) 1 ks

Senzor relatívnej vlhkosti 1 ks

Senzor slanosti 1 ks

Senzor vlhkosti pôdy 1 ks

Nerezový teplomer 4 ks

Hĺbkový odoberač vzoriek vody 1 ks

Water Quality with Vernier (SK) 1 ks

Go Direct SpectroVis Plus spektrometer (380-950 nm) 1 ks

Optický kábel pre SpectroVis Plus 1 ks

Scout SKX 200g (0,01g) (vrátane USB) 4 ks

Verejný obstarávateľ umožňuje predloženie ekvivalentného riešenia, ktoré bude mať minimálne požadované parametre resp. lepšie.